1. Druhy striedavých sieti podla uzemnenia pre TN, TT, IT,

Popisat stacilo TN, TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

2. Napatove pasma pre elektricke instalacie budov

1pasmo, 2 pasmo, pre striedave a jednosmerne hodnoty U

3. Ochrana samocinym odpojenim napajania v sietach TN, , podmienky, Zs impedancia

Zs.Ia<U0

4. Hlavne casti zariadeni na ochranu proti ucinkom atmosferickej elektriky

Zachytavac, zvod, uzemnovac, svorka na meranie

5.Zasady prvej pomoci pri urazoch el prudom, - umele dychanie nepriama masaz srdca

Cely postup ked ho jebne elektrina – opojenie zdroja, odtiahnutie, stabilizovana poloha, prostisokova, masas srdca, dychanie z ust do ust,

NA USTNEJ TOTALNA POHODA, OPYTAL SA IBA K OTAZKAM CO SME NENAPISALI...