WinSnpic
Verzia 1.19
Copyright ©2001 DocIngBc Company

Program WinSnpic bol vytvorený na prácu so vstupnými dátami vo formáte PIC. Jeho hlavnou úlohov je zosnímať obrazový súbor podľa vopred zvolenej krivky, a možné následné kódovanie tiež vopred zvoleným kodérom.

Formát katedrového PIC súboru: 

 Hlavička			Obrazové dáta 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  Xrozmer (2Byt)  |  Yrozmer (2Byt)  | 		      x*y*1Byte		        |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Môžu nastať tri aplikačné stavy programu:
1. Snímanie podľa typu zvolených kriviek
2. Inverzné snímanie podľa typu krivky
3. Dekódovanie vstupného súboru

1. Snímanie podľa typu zvolených kriviek
Vstupný súbor, ktorý načítame stlačením tlačítka ‘Načítanie súboru’ musí byť vo formáte PIC-u. Podľa rozmerov obrázku sú aktivované na označenie boxy v ponuke ‘Krivky‘. Stlačením tlačítka ‘Štart’ sa vykoná proces preusporiadania dát, ktoré sú uložené v aktuálnom adresáry výskytu programu ‘Wsnpic.exe’ ‘..\aktuálny adresár \Obrazky\filename\’.
V ponuke boxov ‘Kodéry’ môžeme zároveň označit aj typy kodérov, ktoré majú byť použité na preusporiadané obrazové dáta. Všetky kódované súbory sú ukladané do adresárovej cesty ‘..\aktuálny adresár\Obrazky\filename\typ kodéra’. Samozrejme kvôli veľkosti a množstvu kódovaných dát existuje v pograme možnosť nadstavenia na nevytváranie kódovaných súborov (default nadstavenie).
Všetky veľkosti zakódovaných súborov sú ukladané do textového súboru v adresárovej štruktúre ‘..\aktuálny adresár \Obrazky\filename\filename.txt’.

2. Inverzné snímanie podľa typu krivky
Vstupný súbor, ktorý načítame stlačením tlačítka ‘Načítanie súboru’ musí byť vo formáte PIC. Existujúce súbory v tomto formáte majú tieto prípony ‘filename.pi[abdeghijklmnopqstvwxz]’. Výstup operácie ‘filename.pic’ je ukladaný do rodičovského adresára.

3. Dekódovanie vstupného súboru
Vstupný súbor, ktorý načítame stlačením tlačítka ‘Načítanie súboru’ musí byť s príponou ‘filename.[rar,arj,zip,lzh,pak,zoo]’. Výstup operácie je ukladaný do rodičovského adresára.

Stlačenie tlačítka ‘Zobraz krivky’ je možnené  si prezrieť používané krivky na snímanie v tomto programe.

Upozornenie:
V aktuálnom adresáry musia pre plnú funkčnosť programu byť tieto komponenty:
Adresár ‘..\AktAdr\Krivky\[abdeghijklmnopqstvwxz]-krivka.bmp’
Adresár ‘..\AktAdr\Kodery\[rar arj pkzip pkunzip lha pkpak pkunpak zoo].exe’
Adresár ‘..\AktAdr\Kodery\[rar arj pkzip pkunzip lha pkpak pkunpak zoo].pif’
Adresár ‘..\AktAdr\snpic.exe
Adresár ‘..\AktAdr\help.rtf
Všetky súbory pripravené na spracovanie odporúčam najskôr podrobiť korekcii diakritiky, alebo nepoužívať v tomto prípade kodéry ”RAR” a ”ZOO”!.