ISDN
Zakladné rozhrania na uč. vedení:
(TE1)----------s/t-(NT)-u-(LT)-v-(ET)
(TE2)-r-(TA)-|

ISDN služby:
-transportné - prepájanie okruhov,prepájanie paketov- 64kb bez obmedzenia, 64kb hlas 3.1kHz hlas, 64kb hlas, virt.hovor B, virt.hovor D.
-teleslužby - telephony 3.1kHz, syntax based videotext, telefax g4, telephony 7kHz, videotelephony
-doplnkové – uus, mcid. tp, hold, conf, 3pty, presmerovanie(cfb, cfu, cfnr)
1 (clip, clir, colp, colr), 2 (msn, sub,ddi), 3 (aoc, rev, cred), 4 (cug,pnp)
podľa druhu pren. info.– multi,monomedialne
podľa spos. Poskytovania– interkatívne(dialogove, so zaznamom, vyvolávané), distribučné(s/bez ovplyv.obsahu,)

	[user]
	  |
        [application]---|
        |      -[teleservices]------|
        |  [supplementary services] |
        |      |                    |
       [bearer services-transportne ]
               |
         [interworking]
         |     |      |
     [pstn] [pspdn] [leases lines]
EWSD
Štruktúra

DLU

LTG

Funkcie komunikačných a riadiacich sieti:
komunikčná siet: 4Mbit, spajajú SLCA s dvoma jednotkami dig. rozhrania DIUD
riadiaca siet: spájajú všetky SLMCP s riadiacimi jednotkami DLUC: prenos príkazov z DLUC do SLMCP, spáv a sing., duplexná rýchl. 136kb/s

S12
	Struktura

TSU

TU
ACE 	Auxiliary Control Element 	
ASM 	Analog Subscriber Module 	
ISM	ISDN Subscriber Module 	
RIM 	Remote Subscriber unit Interface 	
IRIM	ISDN Remote Subscriber unit Interface Module 	
MPM 	Maintenance and Peripheral Module 	
OIM 	Operator Interface Module 	
ATM 	Analog Trunk Module 	
DTM 	Digital Trunk Module 	
ITM 	ISDN Trunk Module 	
SCM 	Service Circuit Module 	
CCM 	Common Channel Module 	
CTM 	Clock and Tone Module 	
TCE 	Terminal Control Element 	
DSN 	Digital Switching Network 	

Spojovacie pole

S12 vytáranie spojenia:
Analog Subscriber Module;Service Ciruit Module;System Ace
1.účastník A vyvesí,pripojenie PBR,vyslanie oznam tónu •detekovanie stavu +MT v ASM;•CE zistí triedu služieb;•úč. A potrebuje prijímač DMTF voľby, ASM pošle požiadavku do SCM, aby mu bol pridelený voľný PBR(1);•SCM vyberie voľný PBR a pošle správu do ASM (PBR(2));•SCM aktivizuje PBR a pripraví vyslatie oznamovacieho tónu;•je vytvorená cesta do ASM (3).CE bloku ASM zostaví cestu v opačnom smere(4);•SCM pošle úč. A oznamovací tón (začatie voľby).
2.príjem a analýza čísla, uvoľnenie PBR ;•SCM prijme 1. číslicu (1), odpojí oznamovací tón;•prvá a ďašie číslice sú spracované v SCM a poslané do ASM úč. A (1);•odvodené číslice nemôžu byť spracované v ASM->žiadosť poslaná do SACE(2);•SACE zistí miestny hovor-výsledok správa(3);•SCM po príjme a po analýze zvyšných číslic zašle tieto opätovne do ASM(A).ASM tieto číslice pošle do SACE. SACE prepočíta odvodené úč. číslo na číslo zariadenia úč. B, ktoré je zaslané späť do ASM(A). (NA+TN)-network address, terminal number; •po prijatí poslednej volenej číslice modul SCM uvoľní PBR a celú obojsmernú cestu k ASM (A)
3.obsadenie úč.B,vyzváňanie:•ASM(A) zostaví cestu do ASM(B) ; •správa (1) obsahuje požiadavku zostavenia spätnej cesty a identif. úč. B;•ak je B voľný, potom ASM (B) zostaví spätnú cestu (2) - vytvorí sa duplexná cesta A-B;•teraz ASM (B) cez DSN vysiela kontrolný vyzváňací tón do ASM (A) a vyzváňa účastníka B.
4.prihlásenie úč. B,hovorové spojenie:•ak úč.B vykoná +MT ,ASM (B) to identifikuje a odpojí mu vyzváňací prúd;•ASM (A) je cez duplexnú hovorovú cestu informovaný z ASM (B) o prihlásení sa úč.B a odpojí úč. A kontrolný vyzváňací tón;•ASM (B) prepojí hovorovú cestu na úč. B, čím je hovorové spojenie zostavené.
5.uvoľnenie spojenia úč. A zavesenie úč. B:•ak úč. A vykoná -MT, ASM (A) to identifikuje a následne informuje ASM (B) správou (1);•správa je potvrdená ASM (B).Správa (2) informuje,že ASM (B) vie o doprednom uvoľnení;•ASM (A) zariadi uvoľnenie obojsmernej cesty a úč. A je daný do stavu "voľný";•v ASM (B) je volaný úč. uvedený do stavu "parkovanie", pričom sa úč. B vysiela obsadzovací tón;•keď úč. B zavesí (-MT), bude následne uvedený do stavu "voľný".

Prenos signalizácie: 50Hz prenášač: striedavým prúdom sa odstránil zdroj možných porúch (prierazov), značky sú tvorené kombináciou signálov rozdielnej dĺžky, do 80 km, nenastávajú efekty impulzov. Induktívny prenášač: značky rozlíšené dĺžkou, použité impulzné trafo, polarizované relé (citlivosť), do 250 km.

Teória hromadnej obsluhy: Y=1/T int(t0-t0+T)Nx dt [erl] alebo Y=cr*t0/T, Y-prenesené prevádzkové zaťaženie, cr-všetky reálne volania na skupine spojok, t0-stredná doba obsadenia spojovacích ciest, T-doba merania.
 Φy=c*t0 [erl/h], k= Y/Yd, Φy-prevádzkový tok, k-koncentrácia, Y – danej hodiny, Yd- celodenné, A=s*c*t0*k [erl], A-ponúkané zaťaženie(na vstupe), s-počet účastníkov, c-počet volaní úč./deň, c=(c1+c2+…+cn)/s, 
h<c, h-skutočné hovory, c-pokusy, c=h.a [a>1;1,1-1,2] A=1,2*h*t0*k*s, t0=(t1+...+tn)/n [n-pozorované volania],        Definícia strát Z’=c_z/c_r [%], alebo cz/(cr+cz), Z’=Az/Y, Z‘=Az/(Y+Az), c_z-stratené volania, c_r- realizované volania, Az-straty (asi na prevádzkovom zaťažení)

Rozhrania spoj. systémov: Rozhranie A: digitálne rozhranie umožňujúce obojsmerné prepojenie medzi ústredňou a PCM traktom s prenosovou rýchlosťou  2,048 Mbps (32 KI á 64 kbps). Rozhranie B: to isté len s 8,448 Mbps (132 KI á 64 kbps). Rozhranie C: 2dr a 4dr analógové rozhranie používané na priame prepojenie analógových zariadení. C1: anal. rozhr. pre 4dr prepojenie anal. okruhov s inými ústredňami (Q.553). C11: anal. rozhranie pre 4dr prepojenie pomocou kanálového modulačného zariadenia FDM (frequency division multiplex). C12: pomocou 4dr prenášača. C13: realizované priamo na 4dr voliacich stupňoch analógových ústrední. C2: anal. rozhr. pre 2dr prepojenie anal. okruhov s inými ústredňami (Q.552). C21: prepojenie diaľkových anal. okruhov na miestnu dig. alebo anal. ústredňu. C22: prepojenie anal. okruhov na miestne dig. alebo anal. ústredne.