ISDN

Zakladné rozhrania na uč. vedení:

(TE1)----------s/t-(NT)-u-(LT)-v-(ET)

(TE2)-r-(TA)-|

ISDN služby:

-transportné - prepájanie okruhov,prepájanie paketov- 64kb bez obmedzenia, 64kb hlas 3.1kHz hlas, 64kb hlas, virt.hovor B, virt.hovor D.

-teleslužby - telephony 3.1kHz, syntax based videotext, telefax g4, telephony 7kHz, videotelephony

-doplnkové – uus, mcid. tp, hold, conf, 3pty, presmerovanie(cfb, cfu, cfnr)

1 (clip, clir, colp, colr), 2 (msn, sub,ddi), 3 (aoc, rev, cred), 4 (cug,pnp)

podľa druhu pren. info. – multi,monomedialne

podľa spos. Poskytovania – interkatívne(dialogove, so zaznamom, vyvolávané), distribučné(s/bez ovplyv.obsahu,)

[user]

|

[application]---|

| -[teleservices]------|

| [supplementary services] |

| | |

[bearer services-transportne ]

|

[interworking]

| | |

[pstn] [pspdn] [leases lines]

te, nt, lt

2004-05-27T21:56:04