Použití prístroje: L140

Na prístroji sme zmerali odpory, ktoré predstavovali vedenie. Tento prístroj obsahuje mostík a na jeho vývody x1 a x2 sme pripojili odpory, ktorých hodnoty sú nasledovné.

**Úloha 3.:**

Použité prístroje a pomôckz: Tranzistorový merač úrovne 12 XN 045 A

Model vedenia

Kabelový mostík vzor MDK DHMF 2062

RC oscilátor Tesla BM 344

**Postup:**

Primeraní na kmeni,kde boli poškodené obe žily, sme merali Kupfmullerovou metódou. Vzdialenosť poruchz bola lx=1404,36m. Meranienebolo úplen optimálne, lebopomer iyolačných odporov nebol predpísaných +:ľ ale približne 1:3.5.