


A)







B)




C) vzorkovacia mriežka


Fáza digitalizácie, prekladá sa cez dáta(obrázok)

D)










A)


B) signalu v case a frekvencii


TF okno nám hovorí o tom aké drobné detaily sme schopní v signále sledovať.


Hranice okna sú definované “štatisticky”, t.j. neznamená to, že mimo okna má signal nulové hodnoty




D)







A)


B)







C)









A)




Realizacia pomocou idealnych filtrov



Realizacia pomocou realnych filtrov

B)



C)

